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IHR TRANSPORT- UND HEBESPEZIALIST






Prüfprotokoll für Vakuumsauganlagen entsprechend DGUV Regel 100-500
	Eigentümer: Gumpp & Maier GmbH

                       Hauptstr. 65

                       86637 Binswangen                                  

	Interne Nummer: 

	
	Typ Gehänge: VSG 450 KL2

	Hersteller: Heavydrive
	Anzahl Saugteller: 6

	Seriennummer: 9881
	Baujahr: 2026
	Traglast max.(kg):  450    

	Prüfung

	Bauteil
	In Ordnung
	Wurde im Zuge der Prüfung erneuert/eingestellt (1)
Muss erneuert werden (2) 

	Saugteller
	X
	

	Gehänge/Aufhängöse
	X
	

	Filter
	X
	

	Stromstecker/Ladegerät
	X
	

	Schläuche/Schellen
	X
	

	Vakuumleistung Pumpe
	X
	

	Batterie
	X
	

	Dreh/Kippfunktion
	X
	

	Schaltfunktion-Vakuumwächter  
	X
	

	Handventil bzw. Fernbedienung
	X
	

	Vakuumaufbau lt. Hersteller erreicht
	X
	

	Dichtigkeitsprüfung
	X
	

	ABNAHME

	Anlage ordnungsgemäß abgenommen
	Ja      X
	Nein

	Nachprüfung erforderlich
	Ja
	Nein    X

	Anlage ist betriebsbereit
	Ja      X
	Nein

	Bemerkungen:

	

	

	


                                                           10/2027
                               Nächste Abnahmeprüfung :_____________________
Tapfheim 06.10.2026                
……………………………………..                                                  …………………………………………………..

Ort/Datum                                                                           Unterschrift Sachkundiger
_____________________________________________________________________________________________________

Heavydrive GmbH

Tel        +49.9070.9689690-0           Geschäftsführer:
Bank    Raiba Donauwörth eG
Höslerstr. 9

Fax       +49.9070.9689690-9           Günter Übelacker
Konto   3074072

       

86660 Tapfheim

Mail      sales@heavydrive.com     St Nr.:111/282/10654
BLZ      72290100

Germany


Web     www.heavydrive.com         DE276931197

IBAN    DE53 72290100 0003074072
                                                                            HRB 26087                     BIC      GENODEF1DON
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